Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 29 января 2014 г. N 8/28310

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2013 г. N 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ", ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2002 Г. N 159 И ОТ 22 НОЯБРЯ 2006 Г. N 151

(в ред. постановления Минздрава от 15.04.2016 N 57)	

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Санитарные нормы и правила "Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий";
Гигиенический норматив "Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий".
2. Признать утратившими силу:
постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 159 "Об утверждении Санитарных правил и норм 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий";
постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. N 151 "Об утверждении Санитарных правил и норм 2.2.4.13-29-2006 "Допустимые уровни импульсной локальной вибрации".
3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

Министр	В.И.Жарко	

                                               УТВЕРЖДЕНО
                                               Постановление
                                               Министерства здравоохранения
                                               Республики Беларусь
                                               26.12.2013 N 132

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
"ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"

(в ред. постановления Минздрава от 15.04.2016 N 57)	

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий.
2. Настоящие Санитарные нормы и правила не распространяются на вибрацию, создаваемую:
подвижным составом железнодорожного транспорта, метрополитена и трамваев;
видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами и персональными электронно-вычислительными машинами.
3. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются следующие термины и их определения:
вибрация - механические колебания и волны в твердых телах;
доминирующее направление действия вибрации - направление, по которому абсолютные значения виброускорения на 30% и более выше абсолютных значений виброускорения по каждому из двух других направлений;
(абзац введен постановлением Минздрава от 15.04.2016 N 57)
допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий - уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию;
корректированный по частоте уровень параметра вибрации - одночисловая характеристика вибрации, непосредственно измеряемая с применением виброметров с корректирующими фильтрами или определяемая как результат энергетического суммирования уровней вибрации в октавных (третьоктавных) полосах с учетом октавных (третьоктавных) весовых коэффициентов (поправок) по формуле

где  - корректированный по частоте уровень параметра вибрации, дБ;
 - октавные (третьоктавные) уровни параметра вибрации, дБ;
 - октавные (третьоктавные) весовые коэффициенты (поправки), дБ;
i - порядковый номер октавной (третьоктавной) полосы;
n - число октавных (третьоктавных) полос.
Значения октавных и третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) для частотных коррекций локальной и общей вибрации принимаются согласно таблицам 1 и 2 Гигиенического норматива "Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий", утвержденного настоящим постановлением (далее - Гигиенический норматив);
логарифмические уровни виброскорости в i-ой октавной или третьоктавной полосе - уровни, непосредственно измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или определяемые по формуле

где  - логарифмические уровни виброскорости, дБ;
 - средние квадратические значения виброскорости в октавных или третьоктавных полосах частот, м/с;
 - исходное значение виброскорости; 
логарифмические уровни виброускорения в i-ой октавной или третьоктавной полосе - уровни, непосредственно измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или определяемые по формуле

где  - логарифмические уровни виброускорения, дБ;
 - средние квадратические значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, м/кв.с;
 - исходное значение виброускорения; 
Соотношение между логарифмическими уровнями виброскорости (виброускорения) и их абсолютными значениями определяются согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам;
полная транспортная вибрация (общая и локальная) - одночисловая характеристика вибрации, определяемая как результат среднеквадратичного суммирования эквивалентных по энергии корректированных по частоте уровней виброускорения с учетом весовых коэффициентов направления, действующих одновременно по трем ортогональным осям, определяемая по формуле:
для общей вибрации:

для локальной вибрации:

где LwэквTo(x) - эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси x;
LwэквTo(y) - эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси y;
LwэквTo(z) - эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси z;
(позиция введена постановлением Минздрава от 15.04.2016 N 57)
локальная вибрация - вибрация, передающаяся через руки человека, воздействующая на ноги сидящего человека или предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями;
общая вибрация - вибрация, передающаяся через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека;
октавная полоса частот - полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2;
предельно допустимый уровень вибрации - уровень параметра вибрации, при котором ежедневная (кроме выходных дней) работа, но не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа, не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;
производственная вибрация - вибрация, воздействующая на работника при осуществлении трудовой деятельности;
среднегеометрическая частота - квадратный корень из произведения граничных частот полосы;
третьоктавная полоса частот - полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно ;
фоновая вибрация - вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым источником;
эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации - это корректированный уровень параметра постоянной вибрации, которая имеет такое же среднее квадратическое корректированное значение параметра, что и данная непостоянная вибрация в течение определенного интервала времени (времени наблюдения).
Эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации измеряется с применением интегрирующих виброметров или рассчитывается на основании эквивалентных уровней, измеренных в октавных (третьоктавных) полосах частот по формуле

где  - эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации, дБ;
 - октавные (третьоктавные) эквивалентные уровни параметра вибрации, дБ;
 - октавные (третьоктавные) весовые коэффициенты (поправки), дБ;
i - порядковый номер октавной (третьоктавной) полосы;
n - число октавных (третьоктавных) полос;
эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации за время оценки - это корректированный уровень параметра вибрации с учетом времени воздействия вибрации в течение рабочей смены, определяемый по формуле

где  - эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации за время оценки (восьмичасовая рабочая смена);
 - эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра вибрации за время , дБ;
 - время воздействия вибрации с уровнем , ч;
n - общее число интервалов действия вибрации за рабочую смену;
 - суммарное время воздействия (оценки) вибрации за восьмичасовую рабочую смену.
4. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.
5. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
6. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИБРАЦИИ

7. По направлению действия вибрацию следует подразделять на:
общую вибрацию, действующую вдоль осей ортогональной системы координат Xо, Уо, Zо, где Xо (от спины к груди) и Уо (от правого плеча к левому) - горизонтальные оси, направленные параллельно опорным поверхностям; Zо - вертикальная ось, перпендикулярная опорным поверхностям тела в местах его контакта с сиденьем, полом;
локальную вибрацию, действующую вдоль осей ортогональной системы координат Xл, Ул, Zл, где ось Xл совпадает или параллельна оси места охвата источника вибрации (рукоятки, рулевого колеса, рычага управления, удерживаемого в руках обрабатываемого изделия), ось Zл совпадает с местом направления подачи или приложения силы нажатия, а ось Ул перпендикулярна первым двум направлениям.
8. Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на:
общую вибрацию 1 категории - транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве). К источникам транспортной вибрации относятся: тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные машины (в том числе комбайны); грузовые автомобили (в том числе тягачи, скреперы, грейдеры, катки и другое); снегоочистители, самоходный горно-шахтный рельсовый транспорт, землеройное, подъемное и другое подвижное погрузочно-разгрузочное оборудование;
общую вибрацию 2 категории - транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. К источникам транспортно-технологической вибрации относятся: экскаваторы (в том числе роторные), краны промышленные и строительные, машины для загрузки (завалочные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные комбайны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт, легковые автомобили и автобусы и другое;
общую вибрацию 3 категории - технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической вибрации относятся: станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечно-прессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, стационарные электрические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки химической и нефтехимической промышленности и другое.
Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы:
тип "а" - на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;
тип "б" - на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию;
тип "в" - на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального труда;
общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое);
общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других.
9. Локальная вибрация в зависимости от источника возникновения подразделяется на передающуюся от:
ручных машин с двигателем или ручного механизированного инструмента;
органов управления автомобилей, автобусов и троллейбусов;
органов управления машин и оборудования;
ручных инструментов без двигателей и обрабатываемых деталей.
10. По характеру спектра вибрация подразделяется на:
узкополосную вибрацию, для которой уровень контролируемого параметра в одной третьоктавной полосе частот более чем на 15 дБ превышает уровень в соседних третьоктавных полосах;
широкополосную вибрацию с непрерывным спектром шириной более одной октавы.
11. По частотному составу вибрация подразделяется на:
низкочастотную вибрацию (с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах частот 1 - 4 Гц - для общей вибрации, 8 - 16 Гц - для локальной вибрации);
среднечастотную вибрацию (8 - 16 Гц - для общей вибрации, 31,5 - 63 Гц - для локальной вибрации);
высокочастотную вибрацию (31,5 - 63 Гц - для общей вибрации, 125 - 1000 Гц - для локальной вибрации).
12. По временным характеристикам вибрация подразделяется на:
постоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров изменяется не более чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения при измерении с постоянной времени 1 с;
непостоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров изменяется более чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения при измерении с постоянной времени 1 с, в том числе:
колеблющуюся во времени вибрацию, для которой величина нормируемых параметров непрерывно изменяется во времени;
прерывистую вибрацию, когда контакт человека с вибрацией прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт, составляет более 1 с;
импульсную вибрацию, состоящую из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с при частоте их следования менее 5,6 Гц.

ГЛАВА 3
НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

13. Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации, воздействующей на человека, должна производиться следующими методами:
частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра;
интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра;
интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному по энергии корректированному по частоте уровню нормируемого параметра.
14. Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается:
для общей производственной вибрации - в октавных (широкополосная вибрация) или третьоктавных (узкополосная вибрация) полосах со среднегеометрическими частотами 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц;
для локальной производственной вибрации - в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц;
для общей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий - в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.
15. Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации являются:
средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни;
корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни.
Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни.
15-1. Для оценки воздействия общей вибрации 1 категории - транспортной и локальной вибрации на рабочих местах водителей, испытывающих воздействие общей вибрации 1 категории - транспортной, в случае, когда отсутствует доминирующее направление действия вибрации, нормируемыми параметрами являются предельно допустимые значения виброускорения полной транспортной вибрации (общей и локальной).
(п. 15-1 введен постановлением Минздрава от 15.04.2016 N 57)
16. Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни.
17. Измерения параметров вибрации производят:
общей производственной вибрации - в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) "Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования", введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. N 8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации", и ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) "Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах", введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. N 23 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации";
локальной вибрации - в соответствии с ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования" и ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах", введенных в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. N 8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации";
вибрации в жилых и общественных зданиях - в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) "Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования".
18. Средства измерений должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 "Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений", введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. N 8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации".
19. Предельно допустимые значения нормируемых параметров локальной производственной вибрации при длительности вибрационного воздействия 480 минут (8 часов) устанавливаются согласно таблице 3 Гигиенического норматива.
20. Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей производственной вибрации на рабочих местах при длительности вибрационного воздействия 480 минут (8 часов) устанавливаются согласно таблицам 4 - 9 Гигиенического норматива.
20-1. Предельно допустимые значения виброускорения полной транспортной вибрации (общей и локальной) устанавливаются согласно таблице 4-1 Гигиенического норматива.
(п. 20-1 введен постановлением Минздрава от 15.04.2016 N 57)
21. Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими приведенные в таблицах 2 - 9 Гигиенического норматива значения более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе частот, не допускается.
22. Нормируемыми параметрами импульсной локальной вибрации являются пиковый уровень виброускорения и соответствующее ему допустимое количество вибрационных импульсов за рабочую смену и 1 час работы. Допустимое количество вибрационных импульсов в зависимости от пиковых уровней виброускорения устанавливается согласно таблице 10 Гигиенического норматива.
23. Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива.

Приложение 1
к Санитарным нормам и правилам
"Требования к производственной
вибрации, вибрации в жилых помещениях,
помещениях административных
и общественных зданий"

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ ВИБРОСКОРОСТИ И ЕЕ АБСОЛЮТНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ В М/С

Десятки, дБ	Единицы, дБ	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50	1,6 · 10-5	1,8 · 10-5	2,0 · 10-5	2,2 · 10-5	2,5 · 10-5	2,8 · 10-5	3,2 · 10-5	3,5 · 10-5	4,0 · 10-5	4,5 · 10-5	
60	5,0 · 10-5	5,6 · 10-5	6,3 · 10-5	7,1 · 10-5	7,9 · 10-5	8,9 · 10-5	1,0 · 10-4	1,1 · 10-4	1,3 · 10-4	1,4 · 10-4	
70	1,6 · 10-4	1,8 · 10-4	2,0 · 10-4	2,2 · 10-4	2,5 · 10-4	2,8 · 10-4	3,2 · 10-4	3,5 · 10-4	4,0 · 10-4	4,5 · 10-4	
80	5,0 · 10-4	5,6 · 10-4	6,3 · 10-4	7,1 · 10-4	7,9 · 10-4	8,9 · 10-4	1,0 · 10-3	1,1 · 10-3	1,3 · 10-3	1,4 · 10-3	
90	1,6 · 10-3	1,8 · 10-3	2,0 · 10-3	2,2 · 10-3	2,5 · 10-3	2,8 · 10-3	3,2 · 10-3	3,5 · 10-3	4,0 · 10-3	4.5 · 10-3	
100	5,0 · 10-3	5,6 · 10-3	6,3 · 10-3	7,1 · 10-3	7,9 · 10-3	8,9 · 10-3	1,0 · 10-2	1,1 · 10-2	1,3 · 10-2	1,4 · 10-2	
110	1,6 · 10-2	1,8 · 10-2	2,0 · 10-2	2,2 · 10-2	2,5 · 10-2	2,8 · 10-2	3,2 · 10-2	3,5 · 10-2	4,0 · 10-2	4,5 · 10-2	
120	5,0 · 10-2	5,6 · 10-2	6,3 · 10-2	7,1 · 10-2	7,9 · 10-2	8,9 · 10-2	1,0 · 10-1	1,1 · 10-1	1,3 · 10-1	1,4 · 10-1	
130	1,6 · 10-1	1,8 · 10-1	2,0 · 10-1	2,2 · 10-1	2,5 · 10-1	2,8 · 10-1	3,2 · 10-1	3,5 · 10-1	4,0 · 10-1	4,5 · 10-1	
140	5,0 · 10-1	5,6 · 10-1	6,3 · 10-1	7,1 · 10-1	7,9 · 10-1	8,9 · 10-1	1,0	1,1	1,3	1,4	

Приложение 2
к Санитарным нормам и правилам
"Требования к производственной
вибрации, вибрации в жилых помещениях,
помещениях административных
и общественных зданий"

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ ВИБРОУСКОРЕНИЯ И ЕГО АБСОЛЮТНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ В М/КВ.С

Десятки, дБ	Единицы, дБ	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	3,0 · 10-3	3,4 · 10-3	3,8 · 10-3	4,2 · 10-3	4,8 · 10-3	5,3 · 10-3	6,0 · 10-3	6,7 · 10-3	7,6 · 10-3	8,5 · 10-3	
30	9,5 · 10-3	1,1 · 10-2	1,2 · 10-2	1,3 · 10-2	1,5 · 10-2	1,7 · 10-2	1,9 · 10-2	2,1 · 10-2	2,4 · 10-2	2,7 · 10-2	
40	3,0 · 10-2	3,4 · 10-2	3,8 · 10-2	4,2 · 10-2	4,8 · 10-2	5,3 · 10-2	6,0 · 10-2	6,7 · 10-2	7,6 · 10-2	8,5 · 10-2	
50	9,5 · 10-2	1,1 · 10-1	1,2 · 10-1	1,3 · 10-1	1,5 · 10-1	1,7 · 10-1	1,9 · 10-1	2,1 · 10-1	2,4 · 10-1	2,7 · 10-1	
60	3,0 · 10-1	3,4 · 10-1	3,8 · 10-1	4,2 · 10-1	4,8 · 10-1	5,3 · 10-1	6,0 · 10-1	6,7 · 10-1	7,6 · 10-1	8,5 · 10-1	
70	9,5 · 10-1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	
80	3,0	3,4	3,8	4,2	4,8	5,3	6,0	6,7	7,6	8,5	
90	9,5	1,1 · 10	1,2 · 10	1,3 · 10	1,5 · 10	1,7 · 10	1,9 · 10	2,1 · 10	2,4 · 10	2,7 · 10	
100	3,0 · 10	3,4 · 10	3,8 · 10	4,2 · 10	4,8 · 10	5,3 · 10	6,0 · 10	6,7 · 10	7,6 · 10	8,5 · 10	
110	9,5 · 10	1,1 · 102	1,2 · 102	1,3 · 102	1,5 · 102	1,7 · 102	1,9·102	2,1 · 102	2,4 · 102	2,7 · 102	

                                               УТВЕРЖДЕНО
                                               Постановление
                                               Министерства здравоохранения
                                               Республики Беларусь
                                               26.12.2013 N 132

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ
"ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"

(в ред. постановления Минздрава от 15.04.2016 N 57)	

Таблица 1

Значения октавных и третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) Whi, LWhi для частотных коррекций локальной вибрации Wh

Номинальная частота, Гц	Whi	LWhi, дБ	
6,3	0,727	-2,8	
8	0,873	-1,2	
10	0,951	-0,4	
12,5	0,958	-0,4	
16	0,896	-1,0	
20	0,782	-2,1	
25	0,647	-3,8	
31,5	0,519	-5,7	
40	0,411	-7,7	
50	0,324	-9,8	
63	0,256	-11,8	
80	0,202	-13,9	
100	0,160	-15,9	
125	0,127	-17,9	
160	0,101	-19,9	
200	0,0799	-21,9	
250	0,0634	-24,0	
315	0,0503	-26,0	
400	0,0398	-28,0	
500	0,0314	-30,1	
630	0,0245	-32,2	
800	0,0186	-34,6	
1000	0,0135	-37,4	
1250	0,00894	-41,0	

Таблица 2

Значения октавных и третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) Wki, Wdi, LWki, LWdi для частотных коррекций общей вибрации Wk и Wd

Номинальная частота, Гц	Wdi	LWdi, дБ	Wki	LWki, дБ	
0,8	0,991	-0,1	0,477	-6,4	
1	1,01	0,1	0,483	-6,3	
1,25	1,01	0,1	0,485	-6,3	
1,6	0,971	-0,3	0,494	-6,1	
2	0,891	-1,0	0,531	-5,5	
2,5	0,773	-2,2	0,634	-4,0	
3,15	0,640	-3,9	0,807	-1,9	
4	0,514	-5,8	0,965	-0,3	
5	0,408	-7,8	1,04	0,3	
6,3	0,323	-9,8	1,05	0,5	
8	0,2550	-11,9	1,04	0,3	
10	0,202	-13,9	0,988	-0,1	
12,5	0,160	-15,9	0,899	-0,9	
16	0,127	-17,9	0,774	-2,2	
20	0,100	-20,0	0,637	-3,9	
25	0,0796	-22,0	0,510	-5,8	
31,5	0,0630	-24,0	0,403	-7,9	
40	0,0496	-26,1	0,316	-10,0	
50	0,0387	-28,2	0,245	-12,2	
63	0,0295	-30,6	0,186	-14,6	
80	0,0213	-33,4	0,134	-17,5	

Примечание. При оценке общей вибрации в направлении Z применяют коррекцию Wk, при оценке общей вибрации в направлениях X и Y применяют коррекцию Wd.

Таблица 3

Предельно допустимые значения нормируемых параметров локальной производственной вибрации

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Предельно допустимые значения по осям Xл, Ул, Zл	
	виброускорение	виброскорость	
	м/с2	дБ	м/с · 10-2	дБ	
8	1,4	73	2,8	115	
16	1,4	73	1,4	109	
31,5	2,7	79	1,4	109	
63	5,4	85	1,4	109	
125	10,7	91	1,4	109	
250	21,3	97	1,4	109	
500	42,5	103	1,4	109	
1000	85,0	109	1,4	109	
Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения	2,0	76	-	-	

Примечание. Предельно допустимые значения нормируемых параметров локальной производственной вибрации установлены при длительности вибрационного воздействия 480 минут (8 часов).

Таблица 4

Предельно допустимые значения виброускорения общей вибрации 1 категории - транспортной

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Предельно допустимые значения виброускорения	
	м/с2	дБ	
	1/3 октава	1/1 октава	1/3 октава	1/1 октава	
	Zo	Xo, Yo	Zo	Xo, Yo	Zo	Xo, Yo	Zo	Xo, Yo	
0,8	0,71	0,224			67	57			
1,0	0,63	0,224	1,12	0,40	66	57	71	62	
1,25	0,56	0,224			65	57			
1,6	0,50	0,224			64	57			
2,0	0,45	0,224	0,80	0,40	63	57	68	62	
2,5	0,40	0,280			62	59			
3,15	0,355	0,355			61	61			
4,0	0,315	0,450	0,56	0,80	60	63	65	68	
5,0	0,315	0,560			60	65			
6,3	0,315	0,710			60	67			
8,0	0,315	0,900	0,56	1,60	60	69	65	74	
10,0	0,40	1,12			62	71			
12,5	0,50	1,40			64	73			
16,0	0,63	1,80	1,12	3,15	66	75	71	80	
20,0	0,80	2,24			68	77			
25,0	1,00	2,80			70	79			
31,5	1,25	3,55	2,24	6,30	72	81	77	86	
40,0	1,60	4,50			74	83			
50,0	2,00	5,60			76	85			
63,0	2,50	7,10	4,50	12,50	78	87	83	92	
80,0	3,15	9,00			80	89			
Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения	-	-	0,56	0,40	-	-	65	62	

Таблица 4-1

Предельно допустимые значения виброускорения полной транспортной вибрации (общей и локальной)
(введены постановлением Минздрава от 15.04.2016 N 57)

Полная транспортная вибрация на рабочих местах	Предельно допустимые значения виброускорения, дБ
(при пороговом значении виброускорения 3 x 10-4, м/с2)	
Общая	70	
Локальная	81	

Таблица 5

Предельно допустимые значения виброскорости общей вибрации 1 категории - транспортной

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Предельно допустимые значения виброскорости	
	м/с · 10-2	дБ	
	1/3 октава	1/1 октава	1/3 октава	1/1 октава	
	Zo	Xo, Yo	Zo	Xo, Yo	Zo	Xo, Yo	Zo	Xo, Yo	
0,8	14,0	4,5			129	119			
1,0	10,0	3,5	20,0	6,3	126	117	132	122	
1,25	7,1	2,8			123	115			
1,6	5,0	2,2			120	113			
2,0	3,5	1,8	7,1	3,5	117	111	123	117	
2,5	2,5	1,8			114	111			
3,15	1,8	1,8			111	111			
4,0	1,25	1,8	2,5	3,2	108	111	114	116	
5,0	1,0	1,8			106	111			
6,3	0,8	1,8			104	111			
8,0	0,63	1,8	1,3	3,2	102	111	108	116	
10,0	0,63	1,8			102	111			
12,5	0,63	1,8			102	111			
16,0	0,63	1,8	1,1	3,2	102	111	107	116	
20,0	0,63	1,8			102	111			
25,0	0,63	1,8			102	111			
31,5	0,63	1,8	1,1	3,2	102	111	107	116	
40,0	0,63	1,8			102	111			
50,0	0,63	1,8			102	111			
63,0	0,63	1,8	1,1	3,2	102	111	107	116	
80,0	0,63	1,8			102	111			

Таблица 6

Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей вибрации 2 категории - транспортно-технологической

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Предельно допустимые значения по осям Xo, Уo, Zo	
	виброускорение	виброскорость	
	м/с2	дБ	м/с · 10-2	дБ	
	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	
1,6	0,25		58		2,50		114		
2,0	0,224	0,40	57	62	1,80	3,50	111	117	
2,5	0,20		56		1,25		108		
3,15	0,18		55		0,90		105		
4,0	0,16	0,28	54	59	0,63	1,30	102	108	
5,0	0,16		54		0,50		100		
6,3	0,16		54		0,40		98		
8,0	0,16	0,28	54	59	0,32	0,63	96	102	
10,0	0,20		56		0,32		96		
12,5	0,25		58		0,32		96		
16,0	0,315	0,56	60	65	0,32	0,56	96	101	
20,0	0,40		62		0,32		96		
25,0	0,50		64		0,32		96		
31,5	0,63	1,12	66	71	0,32	0,56	96	101	
40,0	0,80		68		0,32		96		
50,0	1,00		70		0,32		96		
63,0	1,25	2,25	72	77	0,32	0,56	96	101	
80,0	1,60		74		0,32		96		
Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения	-	0,28	-	59	-	-	-	-	

Таблица 7

Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей вибрации 3 категории - технологической типа "а"

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Предельно допустимые значения по осям Xo, Уo, Zo	
	виброускорение	виброскорость	
	м/с2	дБ	м/с · 10-2	дБ	
	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	
1,6	0,090		49		0,90		105		
2,0	0,080	0,14	48	53	0,63	1,30	102	108	
2,5	0,071		47		0,45		99		
3,15	0,063		46		0,32		96		
4,0	0,056	0,10	45	50	0,22	0,45	93	99	
5,0	0,056		45		0,18		91		
6,3	0,056		45		0,14		87		
8,0	0,056	0,10	45	50	0,11	0,22	87	93	
10,0	0,071		47		0,11		87		
12,5	0,090		49		0,11		87		
16,0	0,112	0,20	51	56	0,11	0,20	87	92	
20,0	0,140		53		0,11		87		
25,0	0,180		55		0,11		87		
31,5	0,224	0,40	57	62	0,11	0,20	87	92	
40,0	0,280		59		0,11		87		
50,0	0,355		61		0,11		87		
63,0	0,450	0,80	63	68	0,11	0,20	87	92	
80,0	0,560		65		0,11		87		
Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения	-	0,10	-	50	-	-	-	-	

Таблица 8

Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей вибрации 3 категории - технологической типа "б"

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Предельно допустимые значения по осям Xo, Уo, Zo	
	виброускорение	виброскорость	
	м/кв.с	дБ	м/с · 10-2	дБ	
	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	
1,6	0,0355		41		0,350		97		
2,0	0,0315	0,056	40	45	0,250	0,500	94	100	
2,5	0,028		39		0,180		91		
3,15	0,025		38		0,130		88		
4,0	0,0224	0,04	37	42	0,089	0,180	85	91	
5,0	0,0224		37		0,072		83		
6,3	0,0224		37		0,056		81		
8,0	0,0224	0,04	37	42	0,0445	0,089	79	85	
10,0	0,0281		39		0,0445		79		
12,5	0,0355		41		0,0445		79		
16,0	0,045	0,08	43	48	0,0445	0,079	79	84	
20,0	0,056		45		0,0445		79		
25,0	0,071		47		0,0445		79		
31,5	0,09	0,16	49	54	0,0445	0,079	79	84	
40,0	0,112		51		0,0445		79		
50,0	0,14		53		0,0445		79		
63,0	0,18	0,32	55	60	0,0445	0,079	79	84	
80,0	0,224		57		0,0445		79		
Предельно допустимые корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения	-	0,04	-	42	-	-	-	-	

Таблица 9

Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей вибрации 3 категории - технологической типа "в"

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Предельно допустимые значения по осям Xo, Уo, Zo	
	виброускорение	виброскорость	
	м/с2	дБ	м/с · 10-2	дБ	
	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	1/3 окт	1/1 окт	
1,6	0,0125		32		0,130		88		
2,0	0,0112	0,020	31	36	0,089	0,180	85	91	
2,5	0,010		30		0,063		82		
3,15	0,009		29		0,0445		79		
4,0	0,008	0,014	28	33	0,032	0,063	76	82	
5,0	0,008		28		0,025		74		
6,3	0,008		28		0,020		72		
8,0	0,008	0,014	28	33	0,016	0,032	70	76	
10,0	0,010		30		0,016		70		
12,5	0,0125		32		0,016		70		
16,0	0,016	0,028	34	39	0,016	0,028	70	75	
20,0	0,0196		36		0,016		70		
25,0	0,025		38		0,016		70		
31,5	0,0315	0,056	40	45	0,016	0,028	70	75	
40,0	0,040		42		0,016		70		
50,0	0,050		44		0,016		70		
63,0	0,063	0,112	46	51	0,016	0,028	70	75	
80,0	0,08		48		0,016		70		
Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения	-	0,014	-	33	-	-	-	-	

Таблица 10

Допустимое количество вибрационных импульсов в зависимости от пиковых уровней виброускорения

Диапазон длительности импульсов, мс	Пиковые уровни виброускорения, дБ	
	120	125	130	135	140	145	150	155	
	Допустимое количество вибрационных импульсов	
1 - 30	160000 <*>	150000	50000	16000	5000	1600	500	160	
	20000 <**>	18750	6250	2000	625	200	62	20	
31 - 1000	160000 <*>	50000	16000	5000	1600	500	160	50	
	20000 <**>	6250	2000	625	200	62	20	6	

Таблица 11

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев

Среднегеометрические частоты полос, Гц	Допустимые значения по осям Xo, Уo, Zo	
	виброускорение	виброскорость	
	м/с2	дБ	м/с	дБ	
2	3,8 · 10-3	22	3,2 · 10-4	76	
4	4,2 · 10-3	23	1,8 · 10-4	71	
8	5,3 · 10-3	25	1,1 · 10-4	67	
16	1,1 · 10-2	31	1,1 · 10-4	67	
31,5	2,1 · 10-2	37	1,1 · 10-4	67	
63	4,2 · 10-2	43	1,1 · 10-4	67	
Корректированные значения и их уровни	3,8 · 10-3	22	-	-	

Примечания:
1. В дневное время в жилых помещениях допустимые значения повышаются на 5 дБ.
2. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.
3. В палатах больничных организаций и санаториев допустимые значения уровней вибрации снижаются на 3 дБ.

Таблица 12

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в помещениях административных и общественных зданий

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Допустимые значения по осям Xo, Уo, Zo	
	виброускорение	виброскорость	
	м/с2	дБ	м/с	дБ	
2	9,3 · 10-3	30	7,9 · 10-4	84	
4	1,0 · 10-2	31	4,5 · 10-4	79	
8	1,3 · 10-2	33	2,8 · 10-4	75	
16	2,7 · 10-2	39	2,8 · 10-4	75	
31,5	5,3 · 10-2	45	2,8 · 10-4	75	
63	1,1 · 10-1	51	2,8 · 10-4	75	
Корректированные значения и их уровни	9,3 · 10-3	30	-	-	

Примечания:
1. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.
2. Для помещений учреждений образования, читальных залов библиотек и другое вводится поправка минус 3 дБ к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице.

--------------------------------
<*> Величины соответствуют максимально возможному количеству импульсов за восьмичасовую рабочую смену при частоте следования вибрационных импульсов 5,6 Гц.
<**> Величины соответствуют допустимому количеству вибрационных импульсов за 1 час.